**Montage lichtstraat**

**Stap 1. Controle levering:**

Controle materiaal wat er is geleverd en geleverd zou moeten zijn. Controle van de gemaakte dakopstand ; maatvoering , hoogte e.d. en controle van de rubberafdichting.

**Stap 2. Montage kader**

Compriband monteren op kader. Plaatsen van het kader op de dakopstand en zo neerleggen dat het gemaakt kan worden zoals het aangegeven wordt op de details en alvast met 2 schroeven vastzetten. Belangrijk is dat de onderkant van de lichtstraat ver genoeg (minimaal 80 mm ) over de onderbalk van de dakopstand valt zodat het vallend water zeker geen lekkage kan veroorzaken. De dakbedekking moet dus ver genoeg omhoog gezet zijn.

**Stap 3. Montage profielen**

De los geleverde onderleg profielen vast tussen de stijlen en tussenstijlen aanbrengen op de onderbalk van de opstand zo dat de te monteren binnenafwerking tegen deze onderleg profielen gemonteerd kunnen worden. Alvorens deze onderleg profielen definitief te bevestigen , deze voorzien van kit en afdichtingsmateriaal zodat het een wind en waterdichte constructie wordt. De onderleg profielen en het kader definitief bevestigen. Op het onderlegprofiel kit men vervolgens de meegeleverde pvc platstrip om de gezaagde kant ervan en de montage schroeven netjes af te werken.

**Stap 4. Beglazing plaatsen**

Op de alu koker aan de onderzijde van het kader legt men uitvulblidjes om daarna daartegen het glas zo hoog mogelijk te plaatsen. Dan plaatst men de glaslatten; advies hierbij is om in de verstekken ervan kit aan te brengen ter voorkoming van eventueel inwateren en uitzakken.

**Stap 5. Afwerking**

Hierna moet men de pvc onderhoek, zijhoeken en de boven hoek op maat maken en op het kader monteren. Hierbij goed op te letten dat deze aan de zij en bovenkant ver genoeg over de dakbedekking vallen zodat inwateren niet mogelijk is.

**Stap 6. Eindcontrole**

Eindcontrole op wind-en waterdichtheid, beschadigingen en het uiterlijk van het gemaakte is daarna natuurlijk belangrijk alvorens hetgeen op te leveren.